## DX-01型多参数消解器

图片包含 游戏机, 桌子

描述已自动生成

主要特点

* 采用高清彩色液晶触摸屏，实时显示消解状态
* 采用密封微回流的消解方法，无需冷凝水冷凝
* 结构紧凑，可同时进行8个样品消解
* 内置8个消解方法，支持自定义1个消解方法
* 消解温度(45-185)℃任意设定，具有超温报警装置和防护罩保护，使用安全方便
* 消解时间(0～480)min任意设定，消解结束后蜂鸣提醒
* 加热方式支持“连续加热”和“间断加热”
* 具有指示灯提示，倒计时提醒等功能
* 支持恢复出厂设置

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DX-01 |
| 消解位数 | 8个 |
| 消解管尺寸 | φ16mm |
| 消解温度 | (45-185)℃ |
| 温控精度 | ± 0.1℃ |
| 温度示值误差 | ±2℃ |
| 温场均匀性 | 不大于2℃ |
| 消解时间 | (0～480)min |
| 消解时间示值误差 | ±2% |
| 使用环境 | 环境温度：(0～40)℃。  相对湿度：不大于85%。 |
| 电源 | (100～240)V，频率：50/60Hz |
| 尺寸(mm)，重量(kg) | 165×270×145，约2kg |